**акт СООТВЕТСТВИЯ спортивного сооружения требованиям Регламента Первенства России по баскетболу среди юниоров до 21 года сезон 2023-2024**

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.

**Баскетбольный клуб (полное наименование юридического лица)**:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Баскетбольная команда (название команды):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Спортивное сооружение** **(основное/резервное):**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Владелец: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Основание для использования Клубом спортивного сооружения (документ, его номер, дата подписания, срок действия): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Год ввода в эксплуатацию: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата капитального ремонта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество зрительских мест. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | Игровая площадка имеет размеры 28 м в длину х 15 м в ширину. | ДА / НЕТ |
| 3 | Любые препятствия, включая скамейку команд, находятся на расстоянии не менее 2-х метров от игровой площадки. | ДА / НЕТ |
| 4 | Покрытие игровой площадки.* фирма производитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* марка (модель) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* год и месяц ввода в эксплуатацию\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* год и месяц последнего ремонта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* общий размер покрытия\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 | Стационарное/сборно-разборное |
| 5 | Разметка игровой площадки соответствует Официальным Правилам баскетбола ФИБА. Линии разметки игровой площадки одного цвета, нанесены краской белого или другого контрастирующего цвета шириной 5 см. | ДА / НЕТ |
| 6 | На игровой площадке нанесена дополнительная ограничивающая линия резко контрастирующего цвета, имеющая ширину не менее 2х метров. | ДА / НЕТ |
| 7 | Игровая площадка равномерно и достаточно освещена – 1500 - 2000 люкс. | ДА / НЕТ |
| 8 | Наличие автономной системы питания для освещения. | ДА / НЕТ |
| 9 | Высота потолка или расстояние до нижней преграды над поверхностью площадки должны быть минимум 7 метров. | ДА / НЕТ |
| 10 | В спортсооружении присутствуют термометр, люксометр, гигрометр, манометр. | ДА / НЕТ |
| 11 | Опоры, поддерживающие щит, имеют крепления, исключающие любые их перемещение под действием нагрузок во время игры и соответствуют требованиям Официальных Правила баскетбола ФИБА – Баскетбольное оборудование.* количество\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* фирма производитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* марка (модель) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* год и месяц ввода в эксплуатацию\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 | ДА / НЕТ |
| 12 | Обивка опоры, поддерживающие щит, находится не ближе 2-х метров от внешнего края лицевой линии. | ДА / НЕТ |
| 13 | Щит и опора щита покрыты обивкой. | ДА / НЕТ |
| 14 | Щиты изготовлены из монолитного закаленного небьющегося куска стекла, имеющего безопасную структуру (не образующую при разрушении острых осколков), обрамлённого в жёсткую металлическую раму, и имеют размеры 1800 мм (+ максимум 30 мм) х 1050 мм (+ максимум 20 мм), соответствуют требованиям Официальных Правила баскетбола ФИБА – Баскетбольное оборудование.* количество\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* фирма производитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* марка (модель) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* год и месяц ввода в эксплуатацию\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 | ДА / НЕТ |
| 15 | Щит, по его периметру, оснащен световыми устройствами, прикрепленными к внутренним границам щитов и загорающимися красным цветом, когда звучит сигнал игровых часов об окончании четверти.Щит оборудован световым устройством, прикрепленным вверху щита и загорающимся желтым светом, когда звучит сигнал таймера для броска. | ДА / НЕТ |
| 16 | Кольца изготовлены из твёрдой стали и соответствуют требованиям Официальных Правила баскетбола ФИБА – Баскетбольное оборудование.* количество\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* фирма производитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* марка (модель) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* год и месяц ввода в эксплуатацию\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 | ДА / НЕТ |
| 17 | Сетки изготовлены из белого шнура и соответствуют требованиям Официальных Правила баскетбола ФИБА – Баскетбольное оборудование.* количество (включая запасные) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* фирма производитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* марка (модель) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* год и месяц ввода в эксплуатацию\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 | ДА / НЕТ |
| 18 | Спортсооружение оборудовано минимум 1 (одной) запасной опорой, поддерживающей щит и 1 (одним) щитом, полностью укомплектованные и готовые к быстрой замене повреждённого оборудования.* место расположения запасной опоры во время матча\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 | ДА /НЕТ |
| 19 | В распоряжении Клуба-хозяина имеется все необходимые инструменты и персонал для быстрой замены (не более 30 минут) поврежденного оборудования, указанного в статье 13 Регламента.  | ДА /НЕТ |
| 20 | Все ряды и посадочные места на трибунах для зрителей пронумерованы. | ДА / НЕТ |
| 21 | Зрительские места находятся на расстоянии не менее 2-х метров от внешнего края ограничивающих линий игровой площадки. | ДА / НЕТ |
| 22 | Судейский стол не менее 6-ти метров в длину и высотой 80 см расположен на возвышении не менее 20 см высотой. Судейский стол должен быть расположен таким образом, чтобы его центр по длинной стороне совпадает с центральной линией разметки игровой площадки. | ДА / НЕТ |
| 23 | Зона скамеек команд располагается на стороне судейского стола и определена между 5-ти метровой линией и продолжением на 2 метра соответствующей лицевой линии. | ДА / НЕТ |
| 24 | В пределах зон скамеек команд располагаются кресла или скамейки со спинками не менее чем на 16 посадочных мест. | ДА/ НЕТ |
| 25 | Скамейки со спинками или кресла со спинками для команд расположены на расстоянии не менее 2 (двух) метров от зрителей.  | ДА/ НЕТ |
| 26 | Количество цветных видеоэкранов с высоким разрешением. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 27 | В наличии видеокуб, который состоит из минимум четырех видеоэкранов высокого разрешения и размещается над центром игровой площадки. | ДА / НЕТ |
| 28 | В наличии одно табло счёта/видеотабло, соответствующее требованиям Официальных Правила баскетбола ФИБА – Баскетбольное оборудование. | ДА / НЕТ |
| 29 | Видеоэкраны совмещены с табло счета/видеотабло. | ДА / НЕТ |
| 30 | Табло счета/видеотабло включает в себя и/или демонстрирует: |  |
|  | * игровые часы с цифровым обратным отсчетом времени в формате минуты и секунды (mm:ss), а также с точностью до десятых (1/10) долей секунды только во время последней минуты четверти или овертайма;
 | ДА / НЕТ |
|  | * очки, набранные каждой командой;
 | ДА / НЕТ |
|  | * общее количество очков, набранных каждым отдельным игроком;
 | ДА / НЕТ |
|  | * номер каждого отдельного игрока (в порядке 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11-99), а также их соответствующие фамилии. Для отображения фамилии каждого игрока на табло счета имеется не менее 12 (двенадцати) знаков; названия команд. Для отображения названия каждой из команд на табло имеется не менее 3 (трех) знаков;
 | ДА / НЕТ |
|  | * количество фолов, совершенных каждым игроком команды, от 1 до 5. Это количество показано 5 (пятью) индикаторами или цифрами высотой не менее 135 мм. Пятый фол обозначен красным или оранжевым цветом. Кроме того, 5-ый фол обозначен индикатором с замедленным миганием (~ 1 Гц) в течение 5 (пяти) секунд. Табло счета/видеотабло отображает командные фолы вне зависимости от фолов игроков;
 | ДА / НЕТ |
|  | * количество командных фолов от 1 до 4, а также квадрат, который обозначен красным цветом после 4-го командного фола и появляется на месте цифры 4 после 4-го командного фола в момент запуска игровых часов. Размер красного квадрата в пределах от 80% до 120% ширины цифры 4;
 | ДА / НЕТ |
|  | * номер четверти от 1 до 4 и «О» для овертайма;
 | ДА / НЕТ |
|  | * количество затребованных тайм-аутов от 0 до 3;
 | ДА / НЕТ |
|  | * часы для отсчета времени тайм-аута.
 | ДА / НЕТ |
| 31 | Игровые часы соответствуют требованиям Официальных Правила баскетбола ФИБА – Баскетбольное оборудование. | ДА / НЕТ |
| 32 | В наличии имеется таймер для броска цифрового типа, соответствующий Официальных Правила баскетбола ФИБА – Баскетбольное оборудование.* количество\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* фирма производитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* марка (модель) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* год и месяц ввода в эксплуатацию\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* количество дисплеев для каждого устройства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* наличие таймера для броска на запасной опоре\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 | ДА / НЕТ |
| 33 | В наличии имеются два автономно различающимися громких сигнала, один для секундометриста и звучит автоматически по окончании игрового времени, а также в ручном режиме, другой, предоставленный оператору таймера для броска, звучит автоматически. | ДА / НЕТ |
| 34 | Громкость звука соответствует 120 децибелам, измеренная на расстоянии 1 метра от источника звука. | ДА / НЕТ |
| 35 | Звуковые сигналы подключены к звукоусиливающей аппаратуре спортивного сооружения.  | ДА / НЕТ |
| 36 | В наличие имеется микрофон для диктора/ведущего, звукоусиливающая аппаратура и акустическая система. | ДА / НЕТ |
| 37 | В наличии имеется резервный комплект следующего оборудования, который соответствует требованиям Регламента:* табло счета;
* таймер для броска.
 | ДА / НЕТ |
| 38 | Обеспечен доступ к сети Интернет:* не менее 1 (одной) выделенной линии (проводное подключение) с гарантированной пропускной способностью не менее 10 (десяти) Мегабит/сек на судейском столе;
* подключение к сети WI-FI со скоростью не менее 5 (пяти) Мегабит/сек на 1 (одно) подключение или кабельное подключение со скоростью не менее 5 (пяти) Мегабит/сек на 1 (одно) подключение в рабочей зоне СМИ рядом с игровой площадкой (трибуна для прессы), в комнате для проведений пресс-конференций и в пресс-центре.
 | ДА / НЕТДА / НЕТ |
| 39 | В распоряжение судей-секретарей предоставляется: |
| * 2 (два) контрольных секундомера;
* 5 (пять) указателей фолов Игрока (статья 7 Официальных Правил баскетбола ФИБА - Баскетбольное Оборудование);
* 2 (два) указателя командных фолов (статья 8 Официальных Правил баскетбола ФИБА - Баскетбольное Оборудование);
* 1 (один) указатель (стрелку) очередности владения (статья 9 Официальных Правил баскетбола ФИБА - Баскетбольное Оборудование);
* компьютерная техника и оборудование с кабельным подключением к сети Интернет для ведения статистики Матча, текстовой онлайн трансляции Матча и печати статистических отчетов (пункт 47.2 статьи 47 настоящего Регламента);
 | ДА / НЕТДА / НЕТДА / НЕТДА / НЕТДА / НЕТ |
| 40 | В наличии имеются следующие, отвечающие требованиям настоящего Регламента и запираемые на ключ, помещения: |
|  | * оборудованные раздевалки для команд (шт.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 | \_ |
|  | * оборудованные раздевалки для Тренеров (шт.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 |  |
|  | * оборудованная раздевалка для Судей, Комиссара и Официального делегата-инспектора;
 | ДА / НЕТ |
|  | * оборудованная раздевалка для бригады судей-секретарей;
 | ДА / НЕТ |
|  | * пункты оказания первой медицинской помощи Игрокам, зрителям, иным участникам Матча (медицинские пункты) (шт.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 |  |
|  | * комната допинг-контроля;
 | ДА / НЕТ |
|  | * помещения для VIP-гостей (шт.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 |  |
|  | * комната для пресс-конференций;
 | ДА / НЕТ |
|  | * пресс-центр (рабочая комната для прессы);
 | ДА / НЕТ |
|  | * наличие достаточного количества оборудованных мест для аккредитованных журналистов (трибуна для прессы).
 | ДА / НЕТ |
| 41 | Спортивное сооружение, прилегающая к нему территория отвечают требованиям Регламента по производству и передаче телевизионного сигнала матчей:* наличие подключения спортивного сооружения к волоконно-оптической линии связи, используемой телевизионным партнером Лиги или Клуба;
* обеспечена возможность размещение приемо-передающего оборудования, подключенного к волоконно-оптическим линиям связи телевизионного партнера Лиги;
* предоставлено место для парковки ПТС и телевизионной техники и обеспечение его безопасности;
* обеспечена возможность размещение телевизионного оборудования в спортивном сооружении (стационарных станков, камер, комментаторских позиций, оборудования для компьютерного оформления трансляций и т.п.);
* обеспечена возможность для необходимых подключений к электропитанию спортивного сооружения;
* обеспечена возможность использование закладных телевизионных коммуникаций. В случае отсутствия таковых, обеспечена возможность прокладки необходимых телевизионных кабелей;
* обеспечена возможность доступа к помещениям спортивного сооружения, необходимым для осуществления телевизионной видеосъемки;
* наличие выделенный канал доступа в интернет для нужд ПТС пропускной способностью не менее 100 мбит/с;
* наличие или обеспечена возможность сооружения платформ для установки ведущей телевизионной камеры и камеры укрупнения и беспрепятственной прокладки слаботочных и силовых кабелей к ним;
* обеспечена работа двух независимых друг от друга источников энергообеспечения;
* есть возможность организации комментаторской позиции.
 | ДА / НЕТДА / НЕТДА / НЕТДА / НЕТДА / НЕТДА / НЕТДА / НЕТДА / НЕТДА / НЕТДА / НЕТДА / НЕТ |
| 42 | Спортивное сооружения оборудовано системой видеонаблюдения, позволяющей осуществлять идентификацию физических лиц во время их нахождения в местах проведения соревнований с возможностью хранения информации не менее одного месяца |  ДА / НЕТ |

К данному акту прилагаются следующие документы:

* выписка из единого государственного реестра недвижимости о собственнике спортивного сооружения;
* документ, подтверждающий ввод объекта спорта в эксплуатацию;
* технический паспорт спортивного сооружения (с количеством зрительских мест в спортивном сооружении);
* паспорт безопасности объекта спорта, разработанный в соответствии с Федеральным законом «О противодействии терроризму» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 г. № 202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта»;
* паспорт безопасности объекта спорта, инструкция по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта и план мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении Матчей Первенства России по баскетболу среди юниоров до 21 года сезона 2023-2024;
* инструкция по взрывопожарной безопасности;
* инструкции по соблюдению техники безопасности для всех видов технических служб;
* должностные инструкции для сотрудников, ответственных за соблюдение правил технической эксплуатации;
* лицензия на осуществление медицинской деятельности медицинским пунктом и инструкцию (правила) о медицинском обеспечении;
* схема расположения эвакуационных знаков безопасности; схему расположения медицинских пунктов; схему расположения помещений или специально подготовленных мест для хранения предметов, запрещенных для проноса; схему организации дорожного движения пешеходов и транспортных средств в месте проведения соревнований и на прилегающей к нему территории;
* правила поведения зрителей в спортивном сооружении;
* схема зрительских мест на трибунах с разделением по секторам с указанием количества рядов и зрительских мест в каждом секторе. На схеме должны быть отмечены сектора для активной поддержки Клуба-Хозяина и Клуба-визитера и количество зрительских мест в этом секторе.

|  |
| --- |
| Мы нижеподписавшиеся составили настоящий Акт о том, что данное спортивное сооружение имеет описанные выше характеристики и оборудование и соответствует требованиям Регламента Первенства России по баскетболу среди юниоров до 21 года сезона 2023-2024 для проведения Первенства России по баскетболу среди юниоров до 21 года |
| Руководитель клуба (ФИО, должность, подпись, печать): |
|  |
| Руководитель собственника (балансодержателя) спортивного сооружения (ФИО, должность, подпись, печать): |
|  |
| Руководитель или должностное лицо, ответственное за эксплуатацию инженерных систем и спортивного сооружения в целом (ФИО, должность, подпись, печать): |